{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, \r\nin relazione alla presente procedura si chiede di confermare che l'indicazione della categoria OS24 in classe I (relativamente all'attestazione SOA richiesta al terzo punto di pag. 4 della richiesta di preventivo) sia un refuso e debba intendersi sostituita dalla categoria OG1 in classe II.\r\nNell'attesa di un Vostro riscontro, si porgono cordiali saluti","Buongiorno, si tratta di un refuso erroneamente indicato.\r\nle categorie richieste sono indicate a pag 1 e sono OG1 di classe II (prevalente) e OG28 classe I.\r\nSi prega di non tenere conto dell'errore indicato\r\ngrazie"]
[2,"Buona sera non trovo gli allegati per poter effettuare l'offerta","nel bando di gara è indicato il link per scaricare gli elaborati.\r\nLe ho inviato una mail con il link diretto"]
[3,"Buongiorno,\r\nin riferimento alla presente procedura: \r\n1. si segnala che, in relazione al COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA, non sono previsti parapetti perimetrali per poter agire in sicurezza sulla copertura della palestra. \r\n2.  Sempre in relazione al COMPUTO METRICO DELLA SICUREZZA, non sono previste reti anticaduta. Anche in questo caso, così come previsto in precedenza, non sarebbe possibile lavorare in sicurezza senza la predisposizione di tali reti (le reti anticaduta sono previste solo in fase di sostituzione di detti lucernari). \r\n3.  Non è previsto un castelletto di cantiere per poter accedere alla copertura ma, unicamente, un trabattello. Tale modalità non risulta essere idonea per poter accedere alla copertura. Sarebbe preferibile l'utilizzo di un ponteggio perimetrale considerato l'ambiente che circonda la struttura nonché la struttura stessa.\r\n4. Sono previste linee vita che, tuttavia, risultano non idonee per poter procedere alla rimozione e successiva posa dei lucernari, lastre grecate, pannelli sandwich ecc. Tali linee possono essere utilizzate unicamente per le manutenzioni e non per effettuare tutte le lavorazioni richieste.\r\nSi chiede, pertanto, si voler rivedere il computo metrico relativo alla sicurezza.\r\nNell'attesa di un Vostro riscontro, si porgono cordiali saluti\r\n","Buongiorno,\r\npurtroppo ci siamo accorti che queste voci non sono state inserite nel computo metrico della sicurezza. Al momento, per scadenze urgenti,  non è possibile procedere alla revisione degli oneri della sicurezza.\r\ntutte queste opere da Voi indicate verranno  valutate in un secondo momento, valutate secondo i preziari reginali e pagate con altri fondi dell'amministrazioni .\r\nper 'offerta vi chieiamo di valuitare quando indicato nei computi della sicurezza.\r\n\r\ngrazie"]